建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：本溪和锐生物医药有限公司药品研发与实验项目迁建工程     
建设单位（盖章）：本溪和锐生物医药有限公司 
编制日期：           2025年4月            
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	本溪和锐生物医药有限公司药品研发与实验项目迁建工程

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	张华
	联系方式
	18642000105

	建设地点
	本溪市经济技术开发区神农大街18-3栋B座二层

	地理坐标
	 123 度 41 分 5.562秒， 41 度 25 分 28.197秒

	国民经济行业类别
	M7340医学研究和试验发展
	建设项目

行业类别
	四十五、研究和试验发展 98 专业实验室、研发（试验）基地  其他（不产生实验废气、废水、危险废物的除外）

	建设性质
	(新建（迁建）
(改建

(扩建
(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	50
	环保投资（万元）
	11

	环保投资占比（%）
	22%
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	(否

(是
	用地（用海）

面积（m2）
	383.18m2

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）：“表1专项评价设置原则表”：大气：排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500m范围内有环境空气保护目标的建设项目，需设置大气专项评价。

本项目实验废气中涉及二氯甲烷废气，根据《有毒有害大气污染物名录（2018年）》，二氯甲烷为“名录”中所列物质，但本项目500m范围内无环境空气保护目标（距离项目最近敏感目标为项目北侧约780m康家沟），因此本项目无需设置大气专项评价。

	规划情况
	规划名称：《沈本新城总体规划（2013-2030）》；

审批机关：本溪市人民政府；

审批文件名称及文号：关于同意《沈溪新城总体规划（2011-2030年）》的批复，（本政[2011]279号）。

	规划环境影响
评价情况
	规划环评：《沈本新城总体规划（2013～2030）环境影响报告书》；

审查机关：本溪市环境保护局；
审查文件名称及文号：《沈本新城总体规划（2013～2030）环境影响报告书》审查组审查意见，2014年8月10日，本环规审字[2020]2号。

	规划、规划环境影响评价及规划环评审查意见符合性分析
	1.与《沈本新城总体规划（2013-2030）》相符性分析
表1-1本项目与《沈本新城总体规划（2013-2030）》相符性分析
规划要求
本项目落实情况
符合性
总体定位
以现代中药、功能食品保健品、医疗器械、高端仿制药及化药、生物制药及疫苗、医药相关配套产业、现代物流、新兴产业为主导，打造成引领区域转型发展的国家级医药产业园区、东北地区知名的健康、休闲旅游先导示范区
本项目位于沈本新城石桥子片区，项目主要进行药物活性组分及药品制剂工艺的开发，为医药生产配套研发产业。
符合
环保准入条件
石桥子片区建设方向依托大学城，创新发展医药制造业、教育科研、研发孵化产业。

根据规划，石桥子片区允许发展居住、公用设施、教育科研、医疗卫生、商业服务等项目，同时可发展对居住和公共环境基本无干扰或有一定干扰、污染和安全隐患的工业项目；禁止引进对居住和公共环境有严重干扰、污染和安全隐患的工业项目。
项目主要进行药物活性组分及药品制剂工艺的开发，为医药生产配套研发产业。项目租赁产业园区现有标准化厂房办公楼进行项目建设，项目配套设置废气治理设施、噪声源设备布设在室内，废水排入园区化粪池集中处理，固体废物妥善处理，项目运行不会对区域环境造成污染。
符合
2.与《沈本新城总体规划（2013-2030）环境影响报告书》及《关于沈本新城总体规划（2013-2030）环境影响报告书的审查意见》（本环规审字[2014]2号）的符合性分析

表1-2本项目与规划环评及审查意见相符性分析

规划及审查意见要求

本项目落实情况

符合性

沈本新城总体规划（2013～2030）环境影响报告书
采取节水措施，增加工业循环水的利用率，减少新鲜水的利用量及污水的排放量。
本项目研发过程中节约用水，减少废水排放。

符合

设定合理的单位土地经济强度指标，对入区企业实行准入控制，实现土地利用效益最大化。
项目租赁产业园区现有标准化厂房办公楼进行项目建设，无新增占地。
符合
审查意见
严格控制引进项目环保准入条件，主导产业医疗器械工艺中可能涉及到化学电镀、高端仿制药及化药中部分产品属于“高污染、高风险、高能耗”项目，应予严格控制，严禁入驻，进一步核定工业用地类别。
根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目为鼓励类项目，项目主要进行药物活性组分及药品制剂工艺的开发，为医药生产配套研发产业。
符合
沈本新城北接沈阳市、东北邻抚顺市，西侧为辽阳市、东侧和南侧为本溪市，要严格控制跨界污染和扰民现象产生。
项目租赁产业园区现有标准化厂房办公楼进行项目建设，并配套环保设施，各项污染因子达标排放，无跨界污染及扰民现象。
符合
沈本新城规划建设的工业区基本是沿着河流建设的，河流两岸生态易遭破坏，河体水质易受污染，建议沿河两岸应严格要求设置绿化隔离带。
本项目废水排入园区化粪池集中处理，不会对区域地表水体造成污染。
符合


	其他符合性分析
	3.本项目与《本溪市环境总体规划（2015-2030年）》（本政发〔2017〕2号）相符性分析

表1-3本项目与《本溪市环境总体规划（2015-2030年）》相符性分析一览表
规划要求

本项目落实情况

相符性

四、构建生态安全空间格局（一）生态安全战略空间规划与管控要求

在生态安全战略空间范围内，禁止严重影响区内生态服务功能和生态产品产出的建设活动；限制大规模、高强度工业化、城镇化开发；实施严格的环境准入制度；限制新建露天采矿等生态破坏严重的项目；限制新建规模化畜禽养殖场；根据区内主导生态功能的不同以及空间分布情况，制定与其相适宜的差异化管理制度，尤其是产业准入制度。

本项目位于沈本新城石桥子片区，项目主要进行药物活性组分及药品制剂工艺的开发，为医药生产配套研发产业。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目为鼓励类项目，项目建设符合园区规划要求。
符合

四、构建生态安全空间格局（二）生态保护红线区规划与管控要求

生态保护红线区的保护、建设和管理，坚持保护优先、分级管控、损害担责的原则。生态保护红线区中的已有现行法律、法规明确规定的各类保护地，除采取上述管控措施外，还应按照相关保护管理法律和规章制度实施严格管理。

本项目位于重点管控区范围（本溪高新技术产业开发区）项目所在区域不涉及生态保护红线范围及各类环境敏感区域。
符合
六、解决生态环境问题（一）大气污染治理任务

加强重点工业大气污染治理。持续推进工业脱硫、脱硝、除尘治理工程。以钢铁、水泥、电力行业为重点，提升、配齐工业企业污染治理设施，进一步削减二氧化硫、氮氧化物和烟粉尘排放总量，推进医药等企业挥发性有机物污染治理。

项目运行过程中产生的挥发性有机物配套设置二级活性炭吸附装置，挥发性有机物经处理后有组织排放。

符合

治理无组织排放。采取密闭管道输送、密闭设备加工，建立防尘、抑尘网等措施，控制企业生产、料场、堆场等无组织排放；推进绿色施工，防止建筑施工扬尘；实施道路机扫、增湿作业，探索无污染道路施工，防止道路扬尘；禁止秸秆焚烧和在道路两侧焚烧树叶、枯草、垃圾等，防止大气污染。

本项目建设过程无土建施工，施工过程简单，主要为办公、实验设施设备的安装，对环境影响较小。

符合

六、解决生态环境问题（二）水污染治理任务

1.加强工业废水污染治理。提升炼焦、氮肥、有色金属、农副食品加工、原料药制造、农药等水污染重点行业企业污水处理能力，推进中水回用，加强化学需氧量、氨氮、挥发酚总量控制。

本项目运行过程中主要废水为生活污水及清洗废水，排入园区化粪池统一处理。

符合

六、解决生态环境问题（三）噪声环境治理任务

1.减少工业噪声污染。优化调整工业区布局，远离居住区等声敏感目标，减少噪声干扰。选用无噪或低噪的生产工艺和材料，对厂区内的高噪声车间或设备采取降噪设施。在工业企业周边设置绿化隔离带，加强绿化建设，提高绿化覆盖率。

本项目产噪设备均设置在室内，经减振、隔声处理后，厂界噪声可达标排放。
符合

六、解决生态环境问题（五）固体废物处置利用任务

1.推进工业固废资源化利用和无害化处置。通过严格环境准入、清洁生产审核、发展循环经济、创建生态工业园等措施，推进工业固体废物源头减量，淘汰落后产能。以尾矿粉、钢铁渣、煤矸石、粉煤灰等工业固体废弃物为原料，形成技术先进、集约高效、链条衔接、布局合理的资源综合利用体系，提高工业固废综合利用能力。

本项目废外包装材料统一收集后由厂家回收处理；危险废物经危险废物贮存点暂存后，交由有资质单位统一处理。

符合 
4.本项目与《本溪市国土空间总体规划（2021—2035年）》及其相符性分析
表1-4本项目与《本溪市国土空间总体规划（2021—2035年）》及批复相符性分析一览表
文件要求

本项目落实情况

相符性
《本溪市国土空间总体规划（2021—2035年）》

注重存量建设用地的盘活利用，提高土地利用效益，优先保障本溪高新技术产业开发区、本溪湖经济开发区、本溪太子河经济开发区、本溪桥北经济开发区、本溪观音阁经济开发区、辽宁五女山经济开发区等重点平台建设。

项目租赁产业园区现有标准化厂房办公楼进行项目建设，无新增占地。本项目位于沈本新城石桥子片区，项目主要进行药物活性组分及药品制剂工艺的开发，为医药生产配套研发产业。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目为鼓励类项目，项目建设符合园区规划要求。
符合
辽宁省人民政府于2024年5月11日发布《辽宁省人民政府关于《本溪市国土空间总体规划（2021—2035年）的批复》（辽政〔2024〕52号）

四、优化国土空间开发保护格局。以“三区三线”为基础，落实细化主体功能区划分，统筹农业、生态、城镇空间。优化城镇发展空间，推动城镇空间内涵式集约化绿色发展，引导资源要素向重点城镇集聚，加快资源型城市创新转型发展。保障产业与创新建设空间，优化产业空间布局，提升产业承载能力，重点推动战略性新兴产业、先进制造业发展，提高建设用地使用效率，促进城乡建设方式由扩张增量向盘活存量、优化结构、提升质量转变。

符合
5.本项目与“三线一单”符合性分析

根据辽宁省生态环境厅“三线一单”查询系统查询结果，本项目位于重点管控区范围（本溪高新技术产业开发区），环境管控单元编码：ZH21050320002。本项目“三线一单”符合性分析如下表所示。“三线一单”查询结果见附件6。
表1-5“三线一单”符合性分析一览表

类别

符合性分析

符合性

生态保护红线

本项目选址为本溪市经济技术开发区神农大街18-3栋B座二层，项目租赁园区现有标准化厂房办公楼进行项目建设，不属于水源涵养区、水土保持重要区等生态保护区，本项目不在本溪市生态保护红线范围内。
符合

环境质量底线

本项目实施过程中主要影响为废气及噪声对周边声环境的影响。根据污染物排放影响预测，项目实施后，采取相应的污染防治措施，加强污染物达标排放与监控，废气污染物可达标排放；本项目污水排入园区化粪池，最终排入城镇污水处理厂处理，对周围环境较小；项目产生的生活垃圾直接由环卫部门统一回收，对周围环境影响较小；项目实施后可维持项目周边环境空气、地表水、声环境质量现状等级，不会引发恶化降级。本项目实施过程对区域环境影响较小，环境质量可保持现有水平。

符合

资源利用上线

根据本项目耗能量相对区域资源利用总量较少。属于环境友好型项目。
符合

环境准入清单

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目为鼓励类项目，为环境准入类。
符合

本溪市生态环境局于2024年12月11日发布关于《本溪市生态环境分区管控成果动态更新》的通知（市政府常务会第80次会议审议通过），本项目与《本溪市生态环境分区管控成果动态更新》相符性分析如下表所示。本项目与本溪市环境管控单元相对位置关系见附图7。
表1-6本溪高新区技术产业开发区生态环境分区管控的意见的相符性分析
内容
符合性分析
符合性

空间布局约束
1.积极推动园区产业结构向低碳新业态发展，依据国家产业政策严格管控“两高”类项目入区。2.坚决遏制“两高”项目盲目发展，依法依规淘汰落后产能、化解过剩产能。3.满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
本项目位于沈本新城石桥子片区，项目主要进行药物活性组分及药品制剂工艺的开发，为“分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务”，类项目。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目为鼓励类项目，项目建设符合园区规划要求。
符合

污染物排放管控
1.持续推进园区工业企业大气污染物全面达标排放要求，核发排污许可证的企业将严格依据排污许可证管理要求进行管理。2.深化医药、制药企业VOCs排放治理，采取源头削减、过程控制、末端治理的全过程防治措施，严控工业挥发性有机物排放。
项目运行过程中产生的挥发性有机物配套设置二级活性炭吸附装置，挥发性有机物经处理后达标有组织排放。
符合

环境风险防控
1.完善与更新重污染天气应急预案；2.细化应急减排措施，落实到企业各工艺环节，鼓励实施“一厂一策”清单化管理。
本项目加强环境风险管控，确保运行过程中环境风险可控。

符合

资源开发效率
1.企业应当建立节约用水管理制度，使用先进节约用水技术、工艺和设备，采取循环用水、综合利用和废水处理回用等措施，降低用水消耗，提高重复利用率。2.企业主要产品综合能耗达到清洁生产一级/二级水平。
本项目运行过程使用节水设施，节约用水。

符合
6.本项目与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知（辽委发[2022]8号）符合性分析
表1-7与《辽宁省深入打好污染防治攻坚战实施方案》的通知（辽委发[2022]8号）符合性分析

文件要求
项目落实情况
相符性
加快推进绿色低碳发展
3.坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。对“两高”项目实行清单管理、分类处置、动态监控。严格把好新建、扩建钢铁、水泥熟料、平板玻璃、电解铝等高耗能高排放项目准入关。支持符合规定特别是生产国内短缺重要产品、有利于碳达峰碳中和目标实现的项目发展。稳妥做好存量“两高”项目管理,合理设置政策过渡期,积极推进有节能减排潜力的项目改造升级。强化常态化监管,坚决停批停建不符合规定的“两高”项目。
项目主要进行药物活性组分及药品制剂工艺的开发，为医药生产配套研发产业。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目为鼓励类项目。
符合
深入打好蓝天保卫战
实施挥发性有机物污染治理达标行动。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理。

项目运行过程中产生的挥发性有机物配套设置二级活性炭吸附装置，挥发性有机物经处理后达标有组织排放。
符合
7.本项目与辽宁省“十四五”生态环境保护规划相符性分析
表1-8本项目与《辽宁省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析

序号
文件要求
项目落实情况
相符性
1
大力推进重点行业VOCs治理。以石化、化工、包装印刷、工业涂装、家具制造及油品储运销等行业为重点,开展源头结构调整、污染深度治理和全过程精细化管理。针对VOCs无组织排放、治理设施综合效率低等重点问题开展清单式排查,实施综合整治。
项目运行过程中产生的挥发性有机物配套设置二级活性炭吸附装置，挥发性有机物经处理后达标有组织排放。
符合
8.本项目与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》（辽政发 [2024]11号）、《本溪市空气质量持续改善行动实施方案》（本政发[2024]5号）相符性分析

表1-9本项目与《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》相符性分析
序号
文件名称
文件要求
项目落实

情况
相符性
1

《辽宁省空气质量持续改善行动实施方案》
二、优化产业结构，促进产业产品绿色升级

（一）推动优化产业结构和布局。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新改扩建项目必须落实国家产业规划、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求。
本项目位于沈本新城石桥子片区，项目主要进行药物活性组分及药品制剂工艺的开发，为医药生产配套研发产业。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目为鼓励类项目，项目建设符合园区规划要求。
符合

2

六、降低污染物排放强度
（十四）强化VOCs全流程、全环节综合治理。定期开展储罐密封性检测，污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理，含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。
项目运行过程中产生的挥发性有机物配套设置二级活性炭吸附装置，挥发性有机物经处理后达标有组织排放。
符合

3
《本溪市空气质量持续改善行动实施方案》
二、优化产业结构，促进产业产品绿色升级

（一）推动优化产业结构和布局。坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马，新改扩建项目必须落实国家产业规划、生态环境分区管控方案、碳排放达峰目标等相关要求。有序推动高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢，到2025年，废钢占炼钢原料比重达到15%以上。实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。加快退出重点行业落后产能，推动重点领域设备更新升级和工艺流程优化改造，加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备，钢铁行业全面淘汰步进式烧结机。
项目主要进行药物活性组分及药品制剂工艺的开发，为医药生产配套研发产业。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目为鼓励类项目，不属于“两高”项目。
符合
4
六、降低污染物排放强度

　

（十四）强化VOCs全流程、全环节综合治理。定期开展储罐密封性检测，污水处理场所高浓度有机废气要单独收集处理，含VOCs有机废水储罐、装置区集水井（池）有机废气要密闭收集处理。企业开停工、检维修期间，及时收集处理退料、清洗、吹扫等作业产生的VOCs废气。企业不得将火炬燃烧装置作为日常大气污染处理设施。
项目运行过程中产生的挥发性有机物配套设置二级活性炭吸附装置，挥发性有机物经处理后达标有组织排放。

符合
9.本项目与《“十四五”噪声污染防治行动计划》（环大气〔2023〕1 号）相符性分析
表1-10本项目与《“十四五”噪声污染防治行动计划》相符性分析
序号
文件要求
项目落实情况
相符性
1
统筹噪声源管控

严格落实噪声污染防治要求。制定修改相关规划、建设对环境有影响的项目时，应依法开展环评，对可能产生噪声与振动的影响进行分析、预测和评估，积极采取噪声污染防治对策措施。建设项目的噪声污染防治设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。督促建设单位依法开展竣工环境保护验收，加大事中事后监管力度，确保各项措施落地见效。
本项目选用低噪声设备，并配套基础减振措施，产噪设备均设置在室内，可有效降低运营过程中噪声排放，确保厂界噪声达标排放。
符符合
推广先进技术。鼓励低噪声工艺和设备的研究开发和推广应用，适时更新产业结构调整指导目录和噪声与振动污染防治领域国家先进污染防治技术目录，推动相关行业绿色高质量发展。
符合
2
严格工业噪声管理

树立工业噪声污染治理标杆。排放噪声的工业企业应切实采取减振降噪措施，加强厂区内固定设备、运输工具、货物装卸等噪声源管理，同时避免突发噪声扰民。鼓励企业采用先进治理技术，打造行业噪声污染治理示范典型。中央企业要主动承担社会责任，切实发挥模范带头和引领示范作用，创建一批行业标杆。
符符合
10.与挥发性有机物相关文件符合性分析
表1-11与挥发性有机物相关文件符合性分析
文件要求

本项目落实情况

相符性

《辽宁省“十三五”挥发性有机物污染防治与削减工作实施方案》（辽环发〔2018〕69号）
严格建设项目环境准入。
项目主要进行药物活性组分及药品制剂工艺的开发，为医药生产配套研发产业。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》本项目为鼓励类项目，项目建设符合园区规划要求。本项目研发实验均在通风橱内进行，实验过程中产生的挥发性有机物经通风橱收集后，经二级活性炭吸附装置处理，后经15m排气筒有组织排放；本项目挥发性有机溶剂设置密闭试剂柜暂存。

符合
新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。
符合

《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气〔2020〕33号）
按照“应收尽收”的原则提升废气收集率。推动取消废气排放系统旁路，因安全生产等原因必须保留的，应将保留旁路清单报当地生态环境部门，旁路在非紧急情况下保持关闭，并通过铅封、安装自动监控设施、流量计等方式加强监管，开启后应及时向当地生态环境部门报告，做好台账记录。将无组织排放转变为有组织排放进行控制，优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式；对于采用局部集气罩的，应根据废气排放特点合理选择收集点位，距集气罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速不低于0.3米/秒，达不到要求的通过更换大功率风机、增设烟道风机、增加垂帘等方式及时改造；加强生产车间密闭管理，在符合安全生产、职业卫生相关规定前提下，采用自动卷帘门、密闭性好的塑钢门窗等，在非必要时保持关闭
符合
《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气〔2021〕65号）
产生VOCs的生产环节优先采用密闭设备、在密闭空间中操作或采用全密闭集气罩收集方式，并保持负压运行。对采用局部收集方式的企业，距废气收集系统排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置控制风速不低于0.3m/s。
符合
新建治理设施或对现有治理设施实施改造，应依据排放废气特征、VOCs组分及浓度、生产工况等，合理选择治理技术；对治理难度大、单一治理工艺难以稳定达标的，宜采用多种技术的组合工艺；除恶臭异味治理外，一般不使用低温等离子、光催化、光氧化等技术。
符合
《实验室挥发性有机物污染防治技术指南》（T/ACEF001-2020）

4.1实验室单位应建立有机溶剂使用登记和管理制度，编制实验操作规范，选择有效的废气收集和净化装置，减少VOCs排放，防止污染周边环境。
本项目制定有机溶剂管理制度，并制定操作规程，有机溶剂均设置密闭试剂柜存放。
符合
4.2产生VOCs废气应进行收集，排放至VOCs废气收集装置。
本项目设置VOCs废气收集、处理装置。
符合
4.3实验室有组织 VOCs宣经过净化处理后方可排放。综合考虑场地、实验室类型等因素，因地制宜地采用有效的VOCs净化装置。经过净化后的废气应符合排放标准后方可排放，净化过程避免产生二次污染。
本项目实验过程中产生的VOCs废气设置活性炭吸附装置进行处理后达标有组织排放。
符合
4.4废气收集和净化装置应保证与实验操作同时正常运行。
本项目收集、净化装置与实验操作同时正常运行。
符合
6.1应根据有机溶剂的使用情况，统筹考虑废气收集装置。
本项目采用包围型全通风式通风橱进行废气收集。
符合
6.2有机溶剂年使用量≤0.1吨的实验室单元，可选用内置高效过滤器的无管道通风柜。有机溶剂年使用量大于0. 1吨，小于1吨的实验室单元，宣选用有管道的通风柜。有机溶剂年使用量≥1吨的实验室单元，整体应安装废气收集装置，并保持微负压，避免无组织废气逸散。
本项目有机溶剂年使用量<0.1t，项目废气收集采用全通风式通风橱进行废气收集，收集后废气经管道进入净化装置。
符合
7.1.2吸附法可采用活性炭、活性炭纤维、分子筛等作为吸附介质。吸附剂的性能参数应符合GB/T7701.1和HJ2026的相应要求。
本项目采取活性炭作为吸附介质，吸附设置风量＞排气量的120%；活性炭更换周期为每季度一次；本项目二级活性炭吸附装置（选用颗粒活性炭作为吸附剂）过滤气流速度为0.57m/s。
符合
8.1 吸附剂废弃后，应根据《国家危险废物名录》确认是否属于危险废物：如果属于危险废物，应按GB18597等危险废物贮存、转移、处置等相关要求进行环境管理。
本项目废气治理过程中产生的废活性炭经危险废物贮存点暂存后交由有资质单位统一处理。
符合
11.产业政策符合性分析

本项目为药物活性组分及药品制剂工艺的开发项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于：“分析、试验、测试以及相关技术咨询与研发服务”，属于鼓励类，符合国家及地方的产业政策要求。
12.与《环境保护综合名录（2021年版）》（环办综合函[2021]495号）相符性分析
根据《环境保护综合名录（2021年版）》（环办综合函[2021]495号），本项目药物活性组分及药品制剂工艺的开发，年研发规模为50批次/年，不属于“高污染”产品名录（1-326）、“高环境风险”产品名录（327-549）、“高污染、高环境风险”产品名录（550-932）中所列产品。
13.项目选址合理性分析

项目所在位置为本溪市经济技术开发区神农大街18-3栋B座二层，项目租赁本溪高新医药科技产业园有限公司标准化厂房办公楼进行项目建设（租赁协议见附件1），本项目建设主要为办公及实验设备、设施安装，无土建工程施工，无新增占地。经调查项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区、重要自然和文化遗产保护地及海洋特别保护区等需要特殊保护的环境保护对象，不涉及永久基本农田，项目区域无明显的环境制约因素。项目区域内的交通能够满足人流、车流的要求，供电及通讯等基础设施齐全，可为本项目配套。
同时根据“三线一单”查询结果（查询截图见附件2），本项目位于本溪高新区技术产业开发区重点管控区范围，环境管控单元编码：ZH21050320002，项目评价范围内无自然保护区、风景名胜区、水源保护区、重要自然和文化遗产保护地及海洋特别保护区等需要特殊保护的环境保护对象，区域内的交通能够满足人流、车流的要求，供电及通讯等基础设施齐全，可为本项目配套。


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1.项目组成

本项目原址位于本溪市高新技术产业开发区木兰路中国药都创新园C2-1区三层314-1，2，由于原址租赁协议到期，因此企业重新选址租用本溪市经济技术开发区神农大街18-3栋B座二层办公用房进行项目迁建。迁建后项目研发实验设备、工艺、规模及配套环保治理设施均与原项目一致。
项目主要进行药物活性组分及药品制剂工艺的开发（本项目不属于生物实验室类别），设置实验室、库房及办公室等，总建筑面积383.18m2，设计研发规模为50批次/年。项目组成内容见表2-1。
表2-1项目组成一览表

工程组成

工程名称

工程内容及规模

备注

主体工程

实验室1#
位于项目北侧区域，占地面积55m2，主要用于药物活性组分及药品制剂工艺的开发。
本项目租赁园区现有办公用房，根据项目需要进行功能分区；各项污染治理设施均为本项目新增，无相关依托原有办公用房内环保设施。
实验室2#

位于项目南侧区域，占地面积40m2，主要用于药物活性组分及药品制剂工艺的开发。

研发室
位于项目北侧区域，占地面积40m2，主要用于实验数据分析及成果转化。
储运工程

库房
项目设置库房1处，建筑面积45m2，主要用于暂存实验过程中使用的中药材等原料、相关耗材；以及实验过程中产生的废外包装材料（未沾染试剂）。
库房仅用于存放非挥发性原料及实验器皿等耗材。
试剂柜
实验室设置密闭试剂柜1台，用于存放实验过程中使用的挥发性有机试剂。柜内存放的挥发性有机试剂均采用密闭试剂瓶盛装。
实验室每批次研发成果及实验样本由专用实验样品运输箱盛装后交由客户，并与客户签订移交联单，实验样本不在实验室内存放。
公用工程

办公室

项目设置办公室一间，建筑面积60m2，用于工作人员日常办公。
/
供水

由市政供水设施统一供给

/
供电

由市政供电设施统一供给

/
排水

生活污水、实验器皿第四次清洗废水、地面清洗废水经办公楼排污口排入标准化厂房化粪池，后经市政下水管网，最终排入辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区污水处理厂）
依托区域现有设施
供暖

区域供热设施集中供热

/

环保工程

废气治理

实验室废气

实验室设置通风橱对实验过程产生的废气进行收集，收集废气经管道排入二级活性炭吸附装置，经净化装置处理后经15m排气筒DA001有组织排放。
——

废水治理

生活污水

经园区办公楼排污口排入化粪池后进入市政下水管网，最终排入辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区污水处理厂）。
——
第四次清洗废水
噪声治理

实验设备

低噪声设备、建筑物隔声

——

固废治理

危险废物

厂区东侧设置危险废物贮存点一处，占地面积12m2，用于暂存研发实验过程中产生的各类危险废物，贮存点内危废分区分类暂存。
液态废物利用专用试剂桶收集；废活性炭、废中药渣利用专用封闭收集箱收集。
一般工业固体废物

经库房暂存后，集中收集后厂家回收、重复利用。
/
生活垃圾

经收集后由环卫部门统一处理
/
2.主要研发与检测情况

本项目为药物研发、实验项目，主要进行药物活性组分及药品制剂的工艺开发，年研发规模为50批次/年。

具体研发项目根据客户及市场需要制定方案。主要通过提取或合成工艺制备药物活性组分与生物小分子（不涉及毒品或麻醉类药品）。

3.主要生产设备

本项目实验过程使用纯水采用外购桶装纯净水，厂内无纯水制备设施。本项目主要设备情况如下表所示。
表2-2主要设备情况

序号
设备名称
规格型号
数量
使用环节
备注
1
集热式恒温加热磁力搅拌器
DF-101S
8台
实验室

原址搬迁
2
旋转蒸发仪
RE-2010I
4台

实验室

原址搬迁
3
循环水式多用真空泵

SHB-HIS
4台

实验室

原址搬迁
4
循环水式多用真空泵
SHB-B95
3台

实验室

原址搬迁
5
低温冷却循环泵
DLSB-10/20
4台

实验室

原址搬迁
6
低温冷却循环泵
DLSB-5/20
1台

实验室

原址搬迁
7
天平
JJ124BC

XK3190-A6

HC-6
3台

实验室

原址搬迁
8
玻璃反应器/冷凝器/层析柱/吸滤瓶等器具
0.25L-50.0L
50台/套
实验室

原址搬迁
9
液相色谱仪
GC2014
1台

实验室

原址搬迁
10
气象色谱仪
WLD2000
1台
实验室

原址搬迁
11
真空干燥箱
BYJ-800
2台

实验室

原址搬迁
12
药品薄膜包衣锅
BYJ-800
1台
实验室

原址搬迁
13
压片机
ZP1100
1台
实验室
原址搬迁

14
水分测定仪
KF-1
1台
实验室
原址搬迁

15
熔点仪
YRT-3
1台
实验室

原址搬迁
16
旋光仪
WZZ-3
1台
实验室

原址搬迁
17
实验用通风橱
/

2台/套
实验室

1台原址搬迁

1台为搬迁后购置
18
活性炭箱
颗粒活性炭作为吸附剂
2台
废气治理
原址搬迁
19
风机
3000m3/h
1
废气治理
原址搬迁
20
排气筒
不锈钢制
1
废气治理
搬迁后购置
21
实验废液收集槽
HDPE材质
2
清洗废液收集
搬迁后购置

4.主要原料及能源消耗

本实验室日常研发实验过程中，酸性环境的实验采用乙酸替代硫酸、盐酸等强酸。研发实验中极少数涉及盐酸、硫酸等强酸实验过程，本实验室委托沈阳药科大学实验室进行，实验室无硫酸、盐酸等强酸使用。本项目主要原辅料及能源用量情况如下表所示。

表2-3主要原辅料消耗表

序号

原辅材料名称

批次使用量(kg/批)

年用量（kg/a）

贮存容器

场内最大贮存量kg

贮存位置

1

原料

中药材（樟树皮、黄芩、银杏叶果、刺五加等）
1.0
50
袋装
5.0
库房
2

药物活性组分

0.1

50

玻璃瓶/氟化瓶

5.0

试剂柜

1

辅料

碳酸氢钠

0.1

50

玻璃瓶

5.0

库房
2

淀粉

0.5

25

PE袋

1.0

库房
3

甘露醇

0.05

2.5

玻璃瓶

0.5

库房
4

微晶纤维素

0.2

10

PE袋

1.0

库房
5

崩解剂

0.1

5

玻璃瓶

0.5

库房
6

水溶性润滑剂

0.1

5

玻璃瓶

0.5

库房
7

助流剂

0.1

5

玻璃瓶

0.5

库房
8

碳酸钾

0.5

2.5

玻璃瓶/PE袋

1.0

库房
9

聚维酮

0.2

10

玻璃瓶/PE袋

0.5

库房
10

糖粉

0.1

5

玻璃瓶/PE袋

0.5

库房
11

其他辅料

0.2

10

玻璃瓶/PE袋

1.0

库房
1

实验试剂

无机试剂

碳酸氢钠

0.05

2.5

玻璃瓶

0.25

试剂柜
2

柠檬酸

0.02

1

玻璃瓶/PE袋
0.1

试剂柜

3

碳酸钾

0.12

6

玻璃瓶/PE袋

0.6

试剂柜

4

轻质碳酸钙

0.02

1

玻璃瓶/PE袋

0.1

试剂柜

5
氢氧化钠
0.2
10
塑料瓶
1.0
试剂柜
6
过氧化氢（低浓度）
0.5
25
塑料瓶或桶
1.0
试剂柜
7
乙醇

1.0
50

桶装
10.0

试剂柜
8
乙酸
0.5
25
玻璃瓶
1.0
试剂柜
9
乙酸乙酯

1.0

50

棕色玻璃瓶
5.0

试剂柜
10
甲醇

2.0

100

玻璃瓶或桶
10.0

试剂柜
11
三氯甲烷
0.5

25

棕色玻璃瓶
1.0

试剂柜
12
四氢呋喃

0.3

15

玻璃瓶
1.0

试剂柜
13
二氯乙烷

1.0

50

玻璃瓶或桶
10.0

试剂柜
14
二氯甲烷

1.5

75

玻璃瓶或桶
5.0

试剂柜
15
其他试剂

1.0

50

玻璃瓶
5.0

试剂柜
水

自来水

/

231
/
/

/
纯净水（外购）

5.0
250
瓶/桶装
5.0

库房
注：本项目纯水为研发、实验过程使用，用量较少，实验室不设置纯水制备系统，使用外购桶装水。

本项目实验过程中各物料平衡情况如下图所示。
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图2-1物料平衡图（t/a）
本项目实验时使用部分危险化学品，作为研发原料或检验试剂，危险化学品使用量较小，各类危险化学品年用量均≦100kg，实验室最大贮存量均≦10.0kg，本项目设置试剂柜一台，用于危险化学品暂存（柜内化学品均采用密闭试剂瓶存放），试剂暂存严格管理，设置防渗防泄漏防护措施。 
表2-4主要原辅料理化性质及危险特性

序号

主要原辅料

理化性质

1
碳酸氢钠
CAS号：144-55-8，化学式：NaHCO3，俗称小苏打、苏打粉等，白色细小晶体，在水中的溶解度小于苏打。是一种易溶于水的白色碱性粉末，在与水结合后开始起作用释出二氧化碳CO2，25℃新鲜配制的0.1mol/L 水溶液pH值为8.3。低毒，半数致死量（大鼠，井口）4420mg/kg。
2
柠檬酸
柠檬酸为无色半透明晶体或白色颗粒或白色结晶性粉末，无臭、味极酸，有涩味，有微弱腐蚀性，潮解性强，并伴有结晶水化合物生成，在潮湿的空气中微有潮解性。它可以以无水合物或者一水合物的形式存在：柠檬酸从热水中结晶时，生成无水合物；在冷水中结晶则生成一水合物。加热到78℃时一水合物会分解得到无水合物。在15摄氏度时，柠檬酸也可在无水乙醇中溶解。
3
碳酸钾
碳酸钾，白色结晶粉末。密度2.428g/cm3。熔点891℃，沸点时分解，相对分子量138.21。溶于水，水溶液呈碱性，不溶于乙醇、丙酮和乙醚。吸湿性强，暴露在空气中能吸收二氧化碳和水分，转变为碳酸氢钾，应密封包装。水合物有一水物、二水物、三水物。碳酸钾水溶液呈碱性。不溶于乙醇及醚。
4
轻质碳酸钙
CAS号：471-34-1，相对蒸汽密度（g/cm3，空气=1）：2.5~2.7，碳酸钙（CaCO3）是一种无机化合物，俗称灰石、石灰石、石粉、大理石等。碳酸钙呈中性，难溶于水，溶于盐酸。白色微细结晶粉末，无臭无味，能吸收臭气。
5
乙醇
乙醇是一种有机物，俗称酒精，化学式为CH3CH2OH(C2H6O或C2H5OH)或EtOH，是带有一个羟基的饱和一元醇，在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体，它的水溶液具有酒香的气味，并略带刺激。有酒的气味和刺激的辛辣滋味，微甘。乙醇液体密度是0.789g/cm3(20C°) ，乙醇气体密度为1.59kg/m3，沸点是78.3℃，熔点是-114.1℃，易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度(d15.56)0.816。
6
甲醇
CAS号：67-56-1、170082-17-4，分子量32.04，沸点64.7℃。密度0.7918g/cm³，又称“木醇”或“木精”。是无色有酒精气味易挥发的液体。人口服中毒最低剂量约为100mg/kg体重，经口摄入0.3~1g/kg可致死。用于制造甲醛和农药等，并用作有机物的萃取剂和酒精的变性剂等。易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。
在火场中，受热的容器有爆炸危险。能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。燃烧分解一氧化碳、二氧化碳。
7
乙酸乙酯
CAS号：141-78-6，C4H8O2，无色澄清粘稠状液体。有强烈的醚似的气味，清灵、微带果香的酒香，易扩散，不持久。相对密度0.902，熔点-83℃，沸点77℃，折光率1.3719，闪点7.2℃(开杯)，易燃，蒸气能与空气形成爆炸性混合物。半数致死量(大鼠，经口)11.3ml/kg。低毒性，浓度较高时有刺激性气味，易挥发，对空气敏感，能吸水分，使其缓慢水解而呈酸性反应。
8
二氯甲烷
无色透明液体，有具有类似醚的刺激性气味。不溶于水，溶于乙醇和乙醚。可燃，其蒸汽与空气混合，能形成爆炸性混合物。急性毒性：LD501600~2000mg/kg(大鼠经口)；LC5056.2g/m3，8小时(小鼠吸入)；小鼠吸入67.4g/m3×67分钟，致死。
9
二氯乙烷

无色或浅黄色透明液体熔点-35.7℃，沸点83.5℃，密度1.235g/cm³，闪点17℃。难溶于水主要用作氯乙烯(聚氯乙烯单体)制取过程的中间体，也用作溶剂等。它在室温下是无色有类似氯仿气味的液体，有毒，具潜在致癌性，可能的溶剂替代品包括1，3-二氧杂环己烷和甲苯。用作溶剂及制造，三氯乙烷的中间体。用作蜡、脂肪、橡胶等的溶剂及谷物杀虫剂。
10

三氯甲烷
无色透明液体。有特殊气味。味甜。高折光，不燃，质重，易挥发。纯品对光敏感，遇光照会与空气中的氧作用，逐渐分解而生成剧毒的光气(碳酰氯)和氯化氢。可加入0.6%~1%的乙醇作稳定剂。能与乙醇、苯、乙醚、石油醚、四氯化碳、二硫化碳和油类等混溶、25℃时1ml溶于200ml水。相对密度1.4840。凝固点-63.5℃。沸点61~62℃。折光率1.4476。低毒，半数致死量(大鼠，经口)1194mg/kg。有麻醉性。有致癌可能性。
11

四氢呋喃

它是无色透明液体。有醚样气味。相对密度0.89。分子量72.11。熔点-108.5℃。沸点66℃。闪点-17.2℃。自燃点321.1℃。折光率1.407。
12

氢氧化钠
化学式NaOH，俗称烧碱、火碱、苛性钠，纯品是无色透明的晶体，具有高腐蚀性、潮解性；密度2.130g/cm3，熔点 318.4℃，沸点1390℃。
工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠，无毒理性资料。
13

过氧化氢

水溶液为无色透明液体，溶于水、醇、乙醚，不溶于苯、石油醚。爆炸性强氧化剂。过氧化氢自身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和气氛而引起着火爆炸。
14
乙酸
无色液体，有强烈刺激性气味。相对分子量60.05，熔点16 .6℃，沸点117 .9℃，相对密度1.0492（20/4℃）密度比水大，折光率1.3716。纯乙酸在16.6℃以下时能结成冰状的固体，所以常称为冰醋酸。易溶于水、乙醇、乙醚和四氯化碳。
5.劳动定员及工作制度

本项目劳动定员10人，每天工作8小时，年工作260天。

6.公用工程

（1）供水

本项目员工生活用水为园区供水管网统一供给，研发、实验过程工艺用纯净水采用外购桶装纯净水。

①生活用水
本项目共设置员工10人，年工作天数为260d，参考《行业用水定额》（DB21/T1237-2020）:“S910-S962机关及社会团体用水定额 ：23m3/（人.a）”，本项目生活用水为自来水，使用量为230m3/a。

②实验用水

本项目实验过程中分析化验过程需使用纯净水，用水量为5L/批次，本项目年研发实验50批次/a，年实验用水量为250L/a。

③清洗用水
实验器皿清洗，实验室地面清洗使用自来水，其中实验器皿清洗用水为5L/批次（其中第二、三次清洗用水为4L/批次，第四次清洗用水为1L/批次），实验室地面清洗用水为10L/批次，合计清洗废水使用量为15L/批次，年清洗用水量为750L/a。

④冷却用水

本项目设置循环水（自来水）式真空冷却泵用于实验过程中冷却，冷却过程用水量为5L/批次，250L/a。
（2）排水

①生活污水

本项目生活污水排放量按用水量的80%计，则本项目生活污水排放量为184m3/a，经园区办公楼排污口排入化粪池后进入市政下水管网，最终排入本溪经济开发区污水处理厂。

②实验排水

本项目实验过程中沾染实验试剂的实验用水（纯净水）均作为危险废物处理，产生量约5L/批次，250L/a。

③清洗废水
本项目实验过程中实验器皿清洗采取四次清洗方式（其中一次清洗采用乙醇，二、三、四次清洗采用自来水），产污系数按0.9计，其中第二次、三次清洗废水经实验室设置的实验废液收集槽收集后，按危废处理，产生量为3.6L/批次，180L/a；第四次清洗废水产生量为0.9L/批次，45L/a，直接排入下水管网经园区办公楼排污口排入化粪池后进入市政下水管网，最终排入本溪经济开发区污水处理厂。

实验室地面清洗（清洗采用自来水）过程会产生清洗废水，产污系数按0.9计，本项目实验操作均在通风橱内进行，正常工况下无实验试剂地面遗撒，清洗废水产生量为9L/批次，450L/a，直接排入下水管网经园区办公楼排污口排入化粪池后进入市政下水管网，最终排入本溪经济开发区污水处理厂。
④冷却废水
本项目设置循环水（自来水）式真空冷却泵用于实验过程中冷却，冷却过程中会产生少量冷却废水，产污系数按0.9计，则实验过程中冷却废水产生量为4.5L/批次，225L/a，由于真空冷却过程中会沾染少量实验试剂，因此真空冷却废水按危险废物处置。
本项目运营过程水平衡情况如下图所示。
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图2-2项目水平衡图（m3/a）

（3）供电

该项目供电园区供电电网引入，年耗电量1.5万KW.h。
（4）供暖

项目所在办公楼由区域集中供热。

7.环保投资

本项目总投资为50万元，环保总投资约11万元，占总投资的22%。
8.实验室平面布置情况

本项目占地面积为383.18m2，包括办公区、库房、实验室、研发室、环保设施间、危险废物贮存点等。按照实验流程布置平面布局合理。实验室整体平面布置见附图5。

	工艺流程和产排污环节
	1.施工期工艺流程

本项目租用现有办公用房进行项目建设，土建施工已经结束，施工期主要为室内办公、实验设施、设备安装，施工期评价从略。

2.运营期工艺流程

本项目为药物活性组分及药品制剂的工艺开发。
（1）中药活性成分及制剂

①设计实验方案：检索国内外文献，设计并制定实验方案；

②粉碎预处理：将中药材（樟树皮、黄芩、银杏叶果、刺五加等）使用天平称重调好配比并粉碎；

③提取、浓缩：粉碎后的药材通过浸渍法、渗漉法、煎煮法、回流提取法、连续提取法等一种多种方法提取。例如浸渍法：将调整好配比的中药材加入乙醇或水等溶剂进行浸泡、加热等处理后，过滤分离出中药液，将中药液进行浓缩，得到中药浓缩液；

④分离活性组分：采用色谱分离(柱层析色谱分离、凝胶柱、树脂柱、离子交换色谱等)、重结晶提纯等法获得药物活性组分；如果需要可对活性成分再经酯化、磺化、还原等结构修饰，已获得新成分来改善活性物质的脂溶性等理化性质，提高体内生物利用度、改善药效等；

⑤处方制备：根据比例调配好的原辅料进行配料、制粒；

⑥制剂：压片、包衣，或者灌装胶囊、压膜等制备目标剂型；

⑦包装得实验用药品。

中药活性成分及制剂研发具体工艺流程及产排污情况如下图所示。
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图2-3中药活性成分及制剂研发具体工艺流程及产排污节点图
（2）化药活性成分及制剂

①设计实验方案：检索国内外文献，设计并制定实验方案;

②实验（反应）并优化工艺：根据实验方案，通过多种化学反应将原材料合成为目标活性成分；优化实验参数；常用的化学反应如：亲核取代、还原、Aldol缩合反应、重排、水解、Suzuki偶联反应等化学反应。
③纯化：采用色谱分离、结晶、精馏、透析、制备薄层等提纯等方法获得药物活性组分；

④处方制备：根据比例调配好的原辅料进行配料、制粒；
⑤制剂：压片、包衣，或者灌装胶囊、压膜等制备目标剂型；

⑥包装得实验药品。
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图2-4化药活性成分及制剂研发具体工艺流程及产排污节点图

本项目主要产污环节如下表所示。

表2-6运营期主要产污环节一览表
主要污染物

工艺过程
产污环节

主要污染因子
治理措施
排放去向
废气
中药活性成分及制剂开发
粉碎预处理
G1
颗粒物
/
自然沉降

无组织排放
提取、浓缩
G2
甲醇、二氯甲烷、NMHC
二级活性炭吸附装置
DA001

有组织排放
分离活性组分
G3
甲醇、二氯甲烷、NMHC

化药活性成分及制剂开发
反应
G4
甲醇、二氯甲烷、NMHC

纯化
G5

甲醇、二氯甲烷、NMHC

废水
实验过程
器皿清洗

（第四次）
W1-W4
COD、NH3-N等
标准化厂房化粪池
经区域废水排放口排入市政下水管网最终进入城镇污水处理厂
员工生活

/
W5

COD、NH3-N、SS等

噪声

实验过程

搅拌器、真空泵、压片机等设备运行

N1-N8
dB（A）

减振、隔声
/

固废
实验过程

/

S1-S4
废试剂
危废贮存点
有资质单位处理
实验废液
清洗废液
真空泵冷却废液
废中药渣
S5

实验废外包材
库房
厂家回收
废气治理
/
S6
废活性炭
危废贮存点

有资质单位处理

员工生活
/
S7
生活垃圾
垃圾桶
环卫清运


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目原址位于本溪市高新技术产业开发区木兰路中国药都创新园C2-1区三层314-1，2，由于原址租赁协议到期，因此企业重新选址租用本溪市经济技术开发区神农大街18-3栋B座二层办公用房进行项目迁建。

原项目于2023年1月编制完成《本溪和锐生物医药有限公司药品研发与实验项目环境影响报告表》，企业于2023年6月进行项目备案，本溪高新经济运行局于2023年6月16日出具“关于《本溪和锐生物医药有限公司药品研发与实验项目》项目备案证明（本高经立备[2023]12号）”，并于2023年10月8日取得本溪市生态环境局出具的《关于本溪和锐生物医药有限公司药品研发与实验项目环境影响报告表的批复》（本环建表字[2023]65号）；项目于2023年10月进行项目建设，2023年12月竣工。2024年3月建设单位编制完成《本溪和锐生物医药有限公司药品研发与实验项目竣工环境保护验收监测报告表》进行项目验收（原项目竣工验收公示截图见附件5、原有项目环评批复见附件6）。

本次搬迁项目产能、工艺过程等均与原项目一致。

原有项目各项污染物物排放情况如下表所示。

表2-7原有项目污染物排放情况一览表
污染物类别
污染因子
排放量t/a
废气
颗粒物
0.00005

NMHC
0.132

废水
COD
0.01

NH3-N
0.001




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	3.1.1环境空气质量状况
1大气环境质量现状

1.1区域达标判断

按照《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）6.2.1.1的规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。本次评价项目所在区达标判断依据为《本溪市生态环境质量报告书（2023年度）》，具体见下表。

表3-1本溪市环境空气质量现状评价表

项目

PM2.5（μg/m3）

PM10（μg/m3）
SO2（μg/m3）
NO2（μg/m3）

CO（mg/m3）

O3（μg/m3）

2023年

32.1
62
12
30
1.8
132
标准

35

70

60

40

4

160

是否

达标

是

是

是

是

是

是

由上表可知，2023年度本溪市环境空气中各污染物浓度均满足国家《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及修改单中二级标准要求，属于达标区。
1.2补充监测
本项目运行过程中特征污染物为TSP及挥发性有机物，其中挥发性有机物无国家及项目所在区域地方环境空气质量标准，因此不进行挥发性有机物现状监测。

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》：“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。”本项目引用辽宁恒大监测技术有限公司于2023年3月对辽宁科技学院环境空气TSP监测数据（监测报告见附件3）。该监测点位与本项目相对位置关系及监测结果如下表所示（监测点位与本项目相对位置关系图见附图6）。

表3-2环境空气质量监测结果
监测点位
与本项目相对位置关系
采样日期

TSP监测结果µg/m3
评价标准µg/m3
超标倍数

超标率

单因子指数范围
方位
距离
辽宁科技学院
东北
4km
2023年3月23日-25日
109-125
300
0
0
0.36-0.42
由监测结果可以看出TSP环境质量现状监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级浓度限值要求。

2声环境质量现状
本项目厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，故不进行声环境质量现状监测。

3地表水环境

本项目所在区域东南侧130m为西高堡河，根据沈本新城地面水环境功能区划图，西高堡河为Ⅲ类水环境功能，为北沙河支流。本项目地表水环境质量引用《本溪市生态环境质量报告书（2023年度）》中北沙河断面水质监测结论，断面主要监测指标年均浓度如下表所示：

表3-3北沙河断面主要监测指标年均浓度
项目

高锰酸盐指数（mg/L）
BOD5（mg/L）
氨氮（mg/L）
COD（mg/L）
TP（mg/L）
2023年

2.9
1.7
0.33
12
0.112
标准

6
4
1.0

20
0.2

是否达标

达标
达标
达标
达标
达标
由上表可知北沙河断面水质可以满足地表水环境质量Ⅲ类标准要求，水质状况较好。
4地下水、土壤环境

本项目为药物活性组分及药品制剂工艺的开发项目，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）对建设项目分类，本项目为163、专业实验室（其他），为Ⅳ类项目，根据地下水评价工作等级的划分原则，确定本项目无需展开地下水评价；根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）土壤环境影响评价项目类别，本项目属于其他行业为Ⅳ类项目，本项目无需开展土壤环境影响评价。故不对厂区土壤及区域地下水环境现状进行调查。

	环境

保护

目标
	本项目位于本溪市经济技术开发区神农大街18-3栋B座二层。项目所在区域内无自然保护区、文物古迹等人文景点，无医院等单位，距离项目最近敏感目标为项目北侧约780m康家沟。根据本项目工程特点及区域环境质量要求，确定主要环境保护目标及保护级别，见下表。本项目四邻位置关系图见附图2。
表3-4环境保护目标
环境要素

保护目标

相对位置

相对距离m

保护内容及规模

保护要求

环境空气

本项目厂界500m范围主要分布标准化厂房入驻企业及北方制药、恒康制药等工业企业，无环境空气敏感目标分布。

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

声环境

本项目厂界50m范围主要分布标准化厂房入驻企业，无声环境敏感目标分布。
《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准
地表水

西高堡河

东南

130

地表水

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
地下水

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源
/

《地下水质量标准》

（GB/T14848-2017）III类标准

土壤环境

/
/

《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准

生态环境

租赁标准化厂房办公楼，无新增占地。项目区域内无国家、省、市级自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，无风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等重要生态敏感区，本项目选址不在生态保护红线范围内。用地范围内不含有生态环境保护目标。



	污染

物排

放控

制标

准
	1.噪声排放标准

（1）施工期
施工期场界环境噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

表3-5建筑施工场界环境噪声排放限值

时段

昼间dB（A）
夜间dB（A）
噪声限值

70

55

（2）运营期
根据《沈本新城总体规划（2013-2030）环境影响报告书》声功能区划，本项目所在区域为3类功能区，因此项目运营期厂界四周噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，见下表。本项目与园区声环境功能规划相对位置见附图3。
表3-6工业企业厂界环境噪声排放标准

厂界外声环境功能区类别

昼间dB（A）
夜间dB（A）
3类

65
55
2.废水排放标准

项目营运期生活污水及第四次清洗废水经办公楼排污口排入化粪池后排入市政污水管网最终进入辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区污水处理厂）（本项目其余沾染试剂的清洗废水、实验废液等均按危险废物处理，不作为废水外排）。废水排放执行《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2中排放标准，其中pH执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）。

具体标准限值如下表所示。
表3-7废水排放标准

序号

项目

最高允许排放浓度
单位

标准来源
1

色度（稀释倍数）

100

mg/L
《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）

2

悬浮物（SS）

300

mg/L

3

五日生化需氧量（BOD5）

250

mg/L

4

化学需氧量（COD）

300

mg/L

5

总氮

50

mg/L

6

氨氮

30

mg/L
7

磷酸盐（以P计）

5.0

mg/L
8

石油类

20

mg/L
9

挥发酚

2.0

mg/L
10

硫化物

1.0

mg/L
11

总氰化物（按CN-计）

1.0

mg/L
12

氯化物（以氯离子计）

1000

mg/L
8

pH

6-9

/
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

3.废气排放标准

（1）施工期

本项目位于城镇建成区，项目施工期扬尘排放执行《辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准》（DB21/2642-2016）城镇建成区扬尘排放浓度限值，具体标准限值如下表所示。

表3-8辽宁省施工及堆料场地扬尘排放标准

监测项目

区域

浓度限值（连续5min平均浓度）

颗粒物

城镇建成区
0.8mg/m3
（2）运营期
①有组织废气
本项目为药品研发、实验项目，项目营运期有组织废气NMHC执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值要求，根据标准中3.11“表征VOCs总体排放情况时，根据行业特征和环境管理要求，可采用总挥发性有机物（以TVOC表示）、非甲烷总烃（NMHC表示），作为污染物控制项目”，本项目挥发性有机物中除甲醇、二氯甲烷外，均以NMHC表示；甲醇特征污染物排放参考《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2排放限值要求；二氯甲烷特征污染物排放参考《石油化学工业污染物排放标准（含2024年修改单）》（GB31571-2015）表6排放限值要求。
具体标准限值如下表所示。

表3-9有组织废气污染物排放标准限值
序号

污染物名称

标准限值
单位

污染物排放监控位置

执行标准
1
NMHC
60
mg/m3
车间或生产设施排气筒

《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2
2
二氯甲烷
100
mg/m3
/
《石油化学工业污染物排放标准（含2024年修改单）》（GB31571-2015）表6

3
甲醇
排放浓度
190
mg/m3
/
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2

排放速率
5.1

（15m排气筒）
kg/h
/
②无组织废气
根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求：“11企业厂内及周边污染监控要求：11.1企业边界及周边VOCs监控要求执行GB16297或相关行业排放标准的规定”，且《制药工业大气污染物排放标准》中仅给出光气、氰化氢、甲醛、氯化氢、苯、氯气企业边界大气污染物浓度限值，因此本项目厂界无组织废气标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）相关要求。厂区内VOCs无组织排放监控要求执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A要求。

具体标准限值如下表所示。
表3-10无组织废气污染物排放标准限值

污染物名称

标准限值mg/m3
监控点

执行标准

非甲烷总烃

4.0

周界外浓度最高点

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2
甲醇
12
颗粒物

1.0

NMHC

监控点处1h平均浓度值

6

（特别排放限值）

在厂房外设置监控点

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A

监控点处任意一次浓度值

20

（特别排放限值）

4.固体废物

（1）一般固体废物
一般固体废物按照《固体废物分类与代码目录》（公告2024年第4号）进行分类，贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）相关标准；

（2）危险废物
危险废物按照《国家危险废物名录》（2025年版）分类，危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）中相关要求。

（3）生活垃圾
生活垃圾执行中华人民共和国建设部令第157号《城市生活垃圾管理规定》。

	总量

控制

指标
	根据生态环境部印发《关于做好“十四五”主要污染物总量减排工作的通知》(环办综合函[2021]323号)，我国“十四五”期间对化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物4种污染物实行排放总量控制。

本次迁建项目重新核定污染物排放总量为废气：VOCs：0.014t/a；废水：COD：0.009t/a、NH3-N：0.0009t/a。原址项目申请总量指标为废气：VOCs：0.132t/a；废水：COD：0.01t/a、NH3-N：0.001t/a，原项目环评报批期间本溪市生态环境局高新技术产业开发区分局已批复总量指标能够满足本项目各项污染因子排放总量要求（原环评批复总量为挥发性有机物：0.13kg/a；化学需氧量：0.01t/a、氨氮：0.001t/a），因此，本次迁建项目不再重新申请总量指标。原有环评总量确认文件见附件7。



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	项目租赁现有标准化厂房办公楼进行建设，施工期仅进行办公设施及实验设备安装，无土建施工，施工期对周围环境影响较小。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	运营期环境影响分析：

1.废气
（1）挥发性有机物
本项目药品研发及实验过程产生的废气主要为研发、实验过程中药材、原辅料提取、浓缩、分离、提纯等过程有机溶剂使用过程中产生的挥发性有机物。
①污染物产排污情况
本项目研发实验过程均在通风橱内进行操作，挥发性有机溶剂实验室内暂存采用密闭试剂柜，试剂均采用密闭试剂瓶存放，试剂暂存过程中挥发量极少，环评主要考虑实验期间试剂使用过程中有机溶剂挥发废气产、排情况。

本项目实验过程中有机试剂使用情况如下表所示。

表4-1有机溶剂使用情况一览表
序号

有机溶剂名称
年用量（kg/a）

1
乙醇

50

2
乙酸
25
3
乙酸乙酯

50

4
甲醇

100

5
三氯甲烷
25

6
四氢呋喃

15

7
二氯乙烷

50

8
二氯甲烷

75

9
其他试剂

50

根据美国国家环保局编写的《空气污染物排放和控制手册工业污染源调查与研究》等相关资料可知，在实验状态下有机试剂挥发比例一般为试剂使用量的1%~4%，出于保守考虑，本次评价取高值，有机试剂的挥发比例以4%计。通风橱换气风量为2000m3/h，实验室有机溶剂使用时间按5h/d（1300h/a）计。

参考《广东省工业源挥发性有机物减排量核算方法》：“表4.5-1废气收集集气效率参考值”：包围型集气设备：敞开面控制风速不小于0.5m/s，集气效率80%，本项目使用通风橱为包围型全通风式通风橱，仅保留1个操作面，物料进出通道敞开面小于操作工位面，通风橱控制风速约0.56m/s，通风橱集气效率取80%，废气经收集后，通过二级活性炭吸附装置处理后，由15m排气筒有组织排放。
本项目挥发性实验试剂中甲醇、二氯甲烷试剂挥发废气按甲醇废气、二氯甲烷废气计，其他有机试剂使用过程中产生的挥发废气按NMHC计，本项目实验过程中挥发性废气产生情况如下表所示。

表4-2研发实验过程挥发性有机物产生情况一览表

产污环节

污染因子

污染物产生量t/a
通风橱收集效率%
通风橱收集量t/a
产生浓度mg/m3
产生速率kg/h

研发实验

甲醇
0.004
80
0.0032
1.25
0.0025
二氯甲烷
0.003
80
0.0024
0.9
0.0018
NMHC
0.011
80
0.0088
3.4
0.0068
本项目挥发性试验废气经通风橱收集后经二级活性炭吸附箱处理。本项目二级活性炭吸附箱选用颗粒活性炭作为吸附剂。根据《主要污染物总量减排核算技术指南（2022年修订）》（环办综合函[2022]350号）：“表2-3VOCs废气收集率和治理设施去除率通用系数”：一次活性炭吸附（不再生）：VOCs去除率15%，本项目单级活性炭箱去除效率取15%，则二级活性炭箱去除效率为27.7%。本项目活性炭箱配套风机风量为3000m3/h（＞排气量的120%），本项目研发实验过程中挥发性有机物排放情况如下表所示。

表4-3研发实验过程挥发性有机物排放情况一览表

污染因子
污染物产生情况
治理措施
污染物去除效率%
污染物排放情况
标准限值mg/m3
达标排放情况
收集量t/a
产生浓度mg/m3
产生速率kg/h
排放量t/a
排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
甲醇
0.0032
1.25
0.0025
二级活性炭吸附箱
27.7
0.0023
0.6
0.0018
190
达标
二氯甲烷
0.0024
0.9
0.0018
0.0017
0.43
0.0013
100
达标
NMHC
0.0088
3.4
0.0068
0.0064
1.63
0.0049
60
达标
由上表可知，本项目实验过程中甲醇废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值（15m排气筒排放速率5.1kg/h），二氯甲烷废气满足《石油化学工业污染物排放标准（含2024年修改单）》（GB31571-2015）表6标准限值，NMHC满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2标准限值，均达标排放。
②废气治理设施可行性分析
本项目活性炭吸附箱设置情况如下表所示。

表4-4活性炭吸附装置技术参数一览表
序号

项目

技术指标

1

配套风机风量

3000m3/h

2
吸附材料
优等颗粒活性炭
3
水份

≦5%

4
碘值

≧800mg/g

5
耐磨强度
≧90%
本项目二级活性炭吸附装置（选用颗粒活性炭作为吸附剂）过滤气流速度为0.56m/s，符合《有机废气治理 活性炭吸附装置技术规范》（T/ZSESS010-2024）：吸附装置选用颗粒活性炭作吸附剂是，气体流速宜低于0.60m/s。

参考《制药工业污染防治可行技术指南原料药（发酵类、化学合成类、提取类）和制剂类》（HJ1305-2023）中“表5废气污染防治可行技术”，本项目采用活性炭吸附工艺为可行技术。具体可行技术判定情况如下表所示。

表4-5可行技术判定情况一览表

判定依据

可行技术

污染治理技术

适用条件

本项目情况

是否为可行技术

《制药工业污染防治可行技术指南原料药（发酵类、化学合成类、提取类）和制剂类》（HJ1305-2023）
6.2.3.3吸附法：该技术采用活性炭、活性炭纤维、分子筛、大孔吸附树脂等吸附剂对废气中VOCs进行物理吸附，吸附设备主要有固定床、移动床、流化床等。
可行技术5

路线一：吸附/生物法

适用于提取、精制、干燥、蒸馏、合成反应、分离、溶剂回收、实验室等工序产生的低浓度有机废气的处理，TVOC<1000mg/m3。
本项目挥发性有机物产生浓度为5.6mg/m3，设置二级活性炭吸附装置用于处理研发实验过程中产生的挥发性有机物。
是
③排气筒设置合理性分析

根据《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）：“排放光气、氰化氢和氯气的排气筒高度不低于20m，其他排气筒高度不低于15m，具体高度以及与周围建筑物相对高度关系应根据环境影响评价文件确定”。本项目废气中不涉及光气、氰化氢和氯气，项目周边200m范围均为园区工业建筑（建筑物为4层），本项目位于二层，排气筒高度为15m（高出建筑物顶层3m），因此本项目排气筒高度设置符合《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）要求。
（2）无组织废气
本项目研发实验过程中产生的无组织废气主要为未经通风橱收集的少量挥发性有机物，以及中药材粉碎预处理过程中产生的少量颗粒物。
①挥发性有机物
本项目挥发性溶剂使用均在通风橱内，通风橱挥发性有机物收集效率取80%，则未收集的挥发性有机物量为0.0028kg/h，0.0036t/a。

②颗粒物 

本项目中药材粉碎预处理在通风橱内进行，粉碎过程产生的粉尘自然沉降无组织排放。本项目年粉碎中药材量约50kg/a，粉碎年操作时间约150h，由于中药材粉碎出的颗粒物粒径较大，按粉尘产生量为中药材总量的0.1%计，粉尘产生量为0.05kg/a，通过自然沉降无组织排放，排放速率为0.0003kg/h。

本项目无组织排放情况如下表所示。

表4-6无组织废气排放情况一览表
序号

产污环节

污染因子

排放情况

排放方式

排放速率kg/h

排放量t/a

1

研发实验挥发性有机溶剂使用过程

甲醇
0.00062
0.0008
无组织排放

2
二氯甲烷
0.00046
0.0006
3
NMHC
0.00169
0.0022
4
中药材粉碎预处理

颗粒物

0.0003
0.00005
无组织排放

本项目有组织废气排放口情况如下表所示。

表4-7排放口基本情况

排放口

编号

地理坐标

高度m
排气筒内径m
污染因子

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
温度℃
年排放时间h
东经

北纬

15米排气筒

DA001

123.684182607

41.425323776
15
0.5
甲醇
0.6
0.018
25

1300
二氯甲烷
0.43
0.0013
NMHC
1.63
0.0049
本项目废气污染物因子排放汇总如下表所示。

表4-8废气污染物排放情况汇总表

污染物

排放方式

排放量t/a
合计t/a
甲醇
有组织
0.0023
0.0031
无组织
0.0008

二氯甲烷
有组织
0.0017
0.0023
无组织
0.0006

NMHC
有组织
0.0064
0.0086
无组织
0.0022
颗粒物
无组织
0.00005

0.00005
（3）废气监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 中药、生物药品制品、化学药品制剂制造业》（HJ1256—2022）：“表7、表8”确定该项目废气环境监测计划见下表。

表4-9环境监测计划表

监测

项目

监测地点

监测因子

执行标准

监测时间及频次

废气

无组织

参照点（1个）：排放源上风向2-50m范围内；监控点（3个）：周界外10m范围内的浓度最高点

NMHC、颗粒物
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准限值要求
1次/半年
有组织
有组织废气排气筒出口处（DA001）
NMHC
执行《制药工业大气污染物排放标准》（GB 37823-2019）表2中二级标准限值要求。
1次/半年
（4）非正常工况分析
本次环评考虑的非正常工况主要是废气治理设施失效（处理效率为0%）。具体分析见下表。

表4-10非正常工况分析表

非正常工况
频次
污染因子
排放浓度mg/m3
持续时间h
排放量kg/h
年排放量kg/a
措施
废气治理设施故障（处理效率为0%）
1次/年
甲醇
1.25
4
0.00375
0.015
立即对故障设备进行维修，日常运行过程中加强设备维护

二氯甲烷
0.9
0.0027
0.0108
NMHC
3.4
0.0102
0.0408
2.水环境影响分析

本项目废水主要分为生活废水、实验器皿第四次清洗废水及实验室地面清洗废水。本项目研发、实验过程中产生的实验废液、一次、二次、三次清洗废液、真空泵冷却废水等均作为危险废物收集后交由资质单位处理，不作为废水排放。

①生活污水

本项目生活污水排放量按用水量的80%计，则本项目生活污水排放量为184m3/a，主要污染因子为COD、BOD、NH3-N、SS等，经园区办公楼排污口排入化粪池后进入市政下水管网，最终排入本溪经济开发区污水处理厂。

②实验排水

本项目实验过程中第一清洗采取乙醇清洗，第二、三、四清洗采取自来水冲洗，其中第一次乙醇清洗、第二次、三次清水清洗过程中产生的废液均按危险废物处置（经实验室内废液收集槽收集），第四次清洗废水不沾染化学试剂，主要污染因子为COD、NH3-N等，产生量为0.9L/批次，45L/a，直接排入下水管网经园区办公楼排污口排入化粪池后进入市政下水管网，最终排入本溪经济开发区污水处理厂。

实验室地面清洗（清洗采用自来水）过程会产生清洗废水，产污系数按0.9计，本项目实验操作均在通风橱内进行，正常工况下无实验试剂地面遗撒（如遇试剂泄露、遗撒等事故状态，应急处理过程中会产生少量沾染危废的废物，属于HW49:900-042-49环境事件及其处理过程中产生的沾染危险化学品、危险废物的废物，要求企业根据《国家危险废物名录》（2025年版）要求，按事发地的县级以上人民政府确定的处置方案进行运输、利用或处置，不得随意丢弃、处理。），清洗废水产生量为9L/批次，450L/a，直接排入下水管网经园区办公楼排污口排入化粪池后进入市政下水管网，最终排入本溪经济开发区污水处理厂。

实验排水中主要污染因子及产生浓度参考《污水处理厂工艺设计手册（第二版）》（化学工业出版社，2011年 王社平、高俊发主编）：“表2-18水质分析汇总表”：水质浓度范围：CODcr：100-294mg/L、BOD5：33-100mg/L、SS：46-174mg/L、NH3-N：3-27mg/L、TN：5-35mg/L，本项目第三、四次清洗废水及地面清洗废水中各项污染因子产生浓度保守取值为CODcr：294mg/L、BOD5：100mg/L、SS：174mg/L、NH3-N：27mg/L、TN：35mg/L。同时参考《本溪和锐生物医药有限公司药品研发与实验项目竣工环境保护验收监测报告表》中验收监测结果，pH值浓度范围为7.1-7.4，本项目取7.25。监测报告见附件4。
综上，本项目实验室运行过程中废水排放量为184.495m3/a。本项目各环节废水产生情况如下表所示。

表4-11废水污染物产生情况一览表

产污环节

废水量m3/a

主要污染因子

污染因子产生浓度mg/L

污染因子产生量t/a
实验室三、四次清洗废水及地面清洗废水

0.495

CODcr
294

0.00015

BOD5
100

0.00005

SS

174

0.00009

NH3-N

27

0.00001

TN

35

0.00002

pH

7.25
/

生活污水

184

CODcr
300

0.0552

BOD5
250

0.046

SS

300

0.0552

NH3-N

25

0.0046

TN

30

0.00552

pH

7.25
/

本项目废水排放情况如下表所示。

表4-12本项目废水排放情况一览表
废水产污环节

废水量t/a

主要污染因子

办公楼排污口排放浓度mg/L

办公楼排污口排放量t/a
化粪池去除效率%

经化粪池后排放浓度mg/L

《辽宁省污水综合排放标准》浓度限值mg/L
化粪池出口排放量t/a

污水处理厂出口排放浓度（一级A）mg/L

污水处理厂出口排放量t/a

员工生活、实验

184.495

CODcr
300.0
0.05535
15
255
300
0.047
50

0.009

BOD5
249.6
0.04605
50
124.8
250
0.023
10

0.0018
SS

300
0.05529
30
210
300
0.039
10
0.0018
NH3-N

25.0
0.00461
20
20
30
0.0037
5
0.0009
TN
30.0
0.00554
60

12
50
0.0022
15
0.0028
pH
7.25
/
/
/
7.25

/
6-9
/
由上表可知，本项目各环节废水经化粪池处理后，各项污染因子能够满足《辽宁省污水综合排放标准》限值要求，达标排放。
（3）依托污水处理厂可行性分析
该项目所在地位于辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区污水处理厂）服务范围内，废水经区域下水管网排入辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区污水处理厂）处理。

辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区污水处理厂）位于香槐大道北端，设计处理规模为2万m3/日，实际处理规模为1.6万m3/日。污水处理厂采用水解酸化—生化处理—絮凝沉淀—接触消毒处理工艺，出水符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。根据污水处理厂排污许可（912105001196614127001Q），污水处理厂出水控制指标包含本项目排污废水污染因子（COD、SS、氨氮、BOD5、TP、TN），且根据污水处理厂排污许可执行情况报告，污水处理厂出口水质稳定达标排放。
本项目排入排水管网的废水量为184.495m³/a，日进入辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区污水处理厂）的废水最大量为0.71m3/d，远小于污水处理厂余量0.4万m3/日，依托可行。

本项目废水污染物排放浓度满足《污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）表2标准及辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区污水处理厂）进水水质要求，污水排放量小于污水处理厂剩余污水处理量，污水处理厂处理余量可满足本项目废水量的需求，项目周边有排水管网，因此项目排水进入辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区污水处理厂）可行。

（4）排污口设置情况及监测要求

本项目依托标准化厂房办公楼现有排放口进行废水排放，现有排污口设置情况如下表所示。

表4-13该项目废水排放口情况表

排放口编号

排放口名称

排放规律

排放方式

排放口类型

排放去向

排放口位置坐标

东经

北纬

DW001

标准化厂房办公楼总排口

连续稳定

间接排放

一般排放口

辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区污水处理厂）
123.683549606

41.426074794

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），确定该项目废水监测计划见下表。

表4-14环境监测计划

要素

监测项目

监测点

监测频率

监测方式

废水

流量、pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量
办公楼总排口

1次/年
委托监测

3.噪声环境影响分析

（1）噪声源及其源强
本项目产噪设备主要包括搅拌器、真空泵、循环泵、风机等。各产噪设备均设置在实验室内部，均为室内声源。

参考《污染源源强核算技术指南 农副食品加工工业 制糖工业》（HJ966.1-2018）给出本项目主要噪声设备源强、控制措施及降噪效果。本项目实验室为砖混结构，参考《环境工程手册 环境噪声控制卷》（郑长聚主编，高等教育出版社）：“表4-14隔声板材和隔声结构的隔声量”本项目砖混结构实验室隔声量保守取值25dB（A）。

表4-15工业企业噪声源调查清单（室内声源）
序号

建筑物名称

声源名称

数量/台
声源源强dB（A）

声源控制措施

空间相对位置

距室内边界距离m

室内边界声级dB（A）

运行时段

建筑物插入损失dB（A）

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级dB（A）

建筑物外距离m

1

实验室
集热式恒温加热磁力搅拌器
8
85
减振隔声

15
4
1.5
2
79
8h
25

48
1

2

循环水式多用真空泵
7
85
15
4
1.5
2
79
25

48
1

3

低温冷却循环泵
5
85
15
4
1.5
2
79
25

48
1

4
通风橱风机
2
85
15
4
1.5
2
79
25
48
1
5
除尘器风机
1
85

15

4

1.5

2

79

25

48

1

注：（0，0，0）点为本项目办公区中心点位置
（2）噪声预测

根据本项目设备声源特征和声环境的特点，依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的点声源衰减模式，计算公式如下：

根据《环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4-2021）》附录B中相关计算公式：

①室外声源在预测点的声压级

Lp(r)=Lp(r0)－20·lg(r/r0)

式中：Lp(r)－预测点处声压级，dB(A)；

Lp(r0)－参考位置r0处的声压级，dB(A)；

r－预测点距声源距离，m；

r0－参考位置距声源的距离，m；

在同一受声点接受来自多个点声源的声能，可通过叠加得出该受声点的声压级。噪声叠加公式如下：
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式中：Leqg—噪声贡献值，dB；

T—预测计算的时间段，s；

ti— i声源在T时段内的运行时间，s；

LAi—i声源在预测点产生的等效连续A声级，dB。
预测点的贡献值和背景值按能量叠加方法计算得到的声级。
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式中：Leq—预测点的噪声预测值，dB
Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
Leqb—预测点的背景噪声值，dB。
②室内某一声源在靠近围护结构处的声压级

Lp1=Lw+10lg（
[image: image7.wmf]2
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+
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式中：

Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；

Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；

r —声源到靠近围护结构某点处的距离，m；

R —房间常数，R=
[image: image9.wmf]a

a
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1

S

；

S —为房间内表面面积，m2；


[image: image10.wmf]a

—平均吸声系数，本次评价取0.1；

Q — 指向性因数。

③所有室内声源在靠近围护结构处产生的总声压级
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式中：

Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij—室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

④室内声源等效室外声源升功率级计算方法

如下图所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内生产为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出。
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式中：

Lp2i—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lpli—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TLi—隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。

⑤等效室外声级

将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。            
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式中：

Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S—透声面积，m2。

具体预测方法为以各噪声设备为噪声点源，根据距建筑物边界的距离及衰减状况，计算各点源对厂界外的预测值。

表4-16项目厂界噪声贡献值计算结果一览表

噪声源

预测点

叠加值dB(A)

与声源距离（m）

贡献值dB(A)

标准值dB（A）

实验室
东厂界

62
3
52
昼间65
南厂界

2
56
西厂界

15
38
北厂界

2
56
本项目仅昼间运行，经预测可知，噪声经厂房隔声、减振和距离衰减后，运营期厂界四周满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，即昼间≤65B（A）。

（3）噪声监测

该项目运营期噪声监测计划见下表。

表4-17该项目运营期噪声监测计划
类别

监测项目

监测位置

标准

监测频率

噪声
昼、夜等效

连续A声级

厂界四周（建筑物外1m）
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

1次/季度
4.固体废物环境影响分析
本项目固废包括生活垃圾、一般工业固废、危险废物。

（1）生活垃圾

项目劳动定员10人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d，生活垃圾预计产生量约为5kg/d，1.3t/a。产生的生活垃圾由公司统一收集，定期交由环卫部门清运、处理。

（2）一般工业固废                                 
本项目实验过程中会产生少量废弃外包装材料（非沾染危险废物的废包装及容器），产生量为50kg/a，实验室集中收集后由厂家回收，重复利用。根据《固体废物分类与代码目录》实验室产生的废包材属于：SW92实验室固体废物：非特定行业900-001-S92（实验室固体废物）。实验室在教学、研究等过程产生的，一次性实验用品、废弃包装物和容器、报废仪器设备、破碎仪器等固体废物）。

（3）危险废物

本项目实验、研发过程产生的危险废物主要为废试剂、实验废液、清洗废液、真空泵冷却废液、废气治理过程中产生的废活性炭及沾染危险废物的废包装及容器。

①废试剂
本项目实验过程中使用的化学试剂实验结束后，均作为废试剂处理，产生量为0.4675t/a，废试剂与实验废液经实验室废液收集槽收集后，经废液收集桶收集后由危险废物贮存点暂存后，交由有资质单位处置。根据《国家危险废物名录（2025年版）》废试剂属于：HW49其他废物：非特定行业900-047-49类危险废物。
②实验废液

本项目实验过程中会加入纯净水进行实验范围，参与实验过程的纯净水均作为实验废液处置，产生量为0.25t/a，经实验室废液收集槽收集后，经废液收集桶收集后由危险废物贮存点暂存后，交由有资质单位处置。
③清洗废液

本项目实验过程在实验器皿二次、三次清洗过程中产生的清洗废液均按危险废物处置（第一次乙醇清洗废液产生量计入废试剂），产生量为0.18t/a，经实验室废液收集槽收集后，经废液收集桶收集后由危险废物贮存点暂存后，交由有资质单位处置。

④真空泵冷却废液

本项目设置循环水（自来水）式真空冷却泵用于实验过程中冷却，冷却过程中会产生少量冷却废水，由于真空冷却过程中会沾染少量实验试剂，因此真空冷却废水按危险废物处置。产生量为0.225t/a。
根据《国家危险废物名录（2025年版）》实验废液、清洗废液属于：HW49其他废物：非特定行业900-047-49类危险废物。
⑤废活性炭

本项目设置二级活性炭吸附装置用于处理实验过程中产生的挥发性有机物，本项目二级活性炭吸附装置选用颗粒活性炭作为吸附剂。

根据《有机废气治理 活性炭吸附装置技术规范》（T/ZSESS010-2024）附录A.1活性炭装填量参考表确定本项目活性炭装填量。具体装填参考量如下表所示。

表4-18活性炭装填参考量一览表
《有机废气治理 活性炭吸附装置技术规范》（T/ZSESS010-2024）附录A.1要求
本项目情况

VOCs初始浓度范围/（mg/Nm3）
0-50

5.6

风量范围/（Nm3/h）

0-5000

3000

活性炭最少装填量/（t）以500h计

0.25

0.25

参考上表，同时为保证本项目活性炭吸附效率，本项目每台活性炭箱活性炭充装量取0.25t，更换周期按500h计，本项目活性炭箱年运行时间为1300h，则年更换频次为3次，年更换活性炭量为1.504t/a（活性炭量0.5t/次×3+吸附有机废气量0.004t/a）。
根据《国家危险废物名录（2025年版）》清洗废液属于：HW49其他废物：非特定行业900-041-49类危险废物。
⑥沾染危险废物的废包装及容器

研发实验、检验过程之中沾染危险废物的废包装及容器，年产生量为50kg/a。

根据《国家危险废物名录（2025年版）》废包装及容器属于：HW49其他废物：非特定行业900-047-49类危险废物。

⑦废中药渣

本项目中药活性组分研发过程中，中药材（樟树皮、黄芩、银杏叶果、刺五加等）提取、浓缩后，会产生中药渣，产生量为0.05t/a，由于实验过程中需使用有机溶剂进行提取、浓缩，因此废中药渣按危险废物进行收集后，由危险废物贮存点暂存后，交由有资质单位处置。
根据《国家危险废物名录（2025年版）》废包装及容器属于：HW49其他废物：非特定行业900-047-49类危险废物。
本项目危险废物产生情况如下表所示。

表4-19危险废物产生情况汇总表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量t/a

产生工序及装置

形态

主要成分有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

1

废试剂
HW49其他废物
900-047-49
0.4675
研发实验

液

有机溶剂
1批次

T/C/I/R
危废贮存点暂存后交由有资质单位处置

2

实验废液
HW49其他废物
900-047-49
0.25
研发实验
液
有机溶剂
1批次

T/C/I/R
3

清洗废液
HW49其他废物
900-047-49
0.18

研发实验

液
有机溶剂

1批次
T/C/I/R
4
真空泵冷却废液

HW49其他废物
900-047-49
0.225
研发实验
液
有机溶剂
1批次
T/C/I/R
5
废活性炭
HW49其他废物
900-041-49
1.504
废气治理

固

挥发性有机物

季度

T/In

6

废包装及容器
HW49其他废物
900-047-49
0.05
研发实验

固
有机溶剂
1批次

T/C/I/R
7
废中药渣
HW49其他废物
900-047-49
0.05
研发实验
固
有机溶剂
1批次
T/C/I/R

合计

2.7265
/
/
/
/
/
/
根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ1259-2022）：“危险废物登记管理单位：同一生产经营场所危险废物年产生量10t以下且未纳入危险废物环境重点监管单位的单位”。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）：“贮存点：HJ1259规定的纳入危险废物登记管理单位的，用于同一生产经营场所专门贮存危险废物的场所”，本项目危险废物产生量约为2.7265t/a，且不属于危险废物重点监管单位，贮存危险废物为本项目运行过程中产生的HW49类危险废物，符合“贮存点”管理要求，因此在厂区的东侧设置危险废物贮存点一处，占地面积12m2，最大贮存量为5t/a，选址区域地质结构稳定，高于地下水最高水位；与居民相对距离较远，选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）管理要求。
本项目实验室东侧设置危险废物贮存点一处，占地面积12m2，用于贮存研发实验过程中产生的危险废物。各类危险废物在贮存点内分区分类暂存，定期按照《危险废物转移管理办法》（部令 第23号）委托具有专业资质的危险废物处理单位进行转移和处理。

本项目危险废物贮存点按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求设置，贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。其中液态危险废物装入专用废液桶内贮存；更换的废活性炭采用专用封闭收集箱封闭暂存。

同时企业危废贮存点按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求设置危险废物标签及危险废物贮存设施标志等，同时根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年修订）要求，贮存危险废物不得超过一年。

表4-20建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表

序号

贮存场所（设施）

名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积

贮存方式

贮存

能力

贮存

周期

1

危险废物贮存点
废试剂
HW49其他废物
900-047-49
厂区东侧
12m2
专用试剂桶
5t
1年
2

实验废液
HW49其他废物
900-047-49
专用试剂桶
1年
3

清洗废液
HW49其他废物
900-047-49
专用试剂桶
1年
4

真空泵冷却废液
HW49其他废物
900-047-49
专用试剂桶
1年
5

废活性炭
HW49其他废物
900-041-49
封闭收集箱
1季度
6
废包装及容器

HW49其他废物

900-047-49

封闭收集箱
1年

7
废中药渣
HW49其他废物

900-047-49

封闭收集箱
1年

本项目固体废物产生及处理措施如下表所示。

表4-21固体废物产生及处置情况一览表

固体废物产污环节

固体废物名称

固体废物属性

物理形状

年度产生量t/a
贮存方式

利用处置方式

环境管理要求

实验研发

废试剂
HW49其他废物：900-047-49
固

0.4675
危险废物贮存点

交由资质单位处理

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
实验废液
液

0.25
清洗废液
液
0.18
真空泵冷却废液
液
0.225
废包装及容器
固
0.05
废中药渣
固
0.05
废气治理
废活性炭
HW49其他废物：900-041-49
固
1.504
实验研发
废弃外包装材料（非沾染危险废物的废包装及容器）
SW92实验室固体废物：非特定行业900-001-S92
固
0.05
库房
厂家回收
《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求
5.地下水、土壤

本项目为药物活性组分及药品制剂工艺的开发项目，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）对建设项目分类，本项目为163、专业实验室（其他），为Ⅳ类项目，根据地下水评价工作等级的划分原则，确定本项目无需展开地下水评价；根据《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）土壤环境影响评价项目类别，本项目属于其他行业为Ⅳ类项目，本项目无需开展土壤环境影响评价。本次评价主要针对运营期地下水、土壤环境影响及保护措施进行定性分析。

本项目地下水、土壤污染源主要为危险废物贮存点，主要污染途径为贮存危险废物泄漏污染土壤及地下水环境。

为切实保护区域地下水、土壤环境质量，项目应采取以下措施：

①分区防渗

本项目危险废物贮存点、实验室按照重点防渗区要求进行防渗，采用抗渗混凝土进行防渗，等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-7cm/s，危险废物贮存点门口设置围堰，防止危险废物外泄。其他区域采取一般地面硬化措施。

②运行期严格管理，加强巡检，防止和降低污染物的泄露现象。

③一旦出现泄漏时及时处理。当事故发生短时间内及时对油污进行收集，用吸油物质围堵、吸附，采用专门的收集装置进行收集，交由资质单位处理；化粪池泄漏及时进行清掏，防止进一步下渗。
综上所述，在建设单位采取以上分区防渗，土壤及地面硬化等措施后，可有效防止和避免项目对地下水和土壤的污染。

6.环境风险评价

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），对本项目进行环境风险评价。

环境风险评价目的是分析和预测建设项目存在的潜在危害、有害因素，建设项目建设和运行期间的突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害物质和易燃易爆等物质泄漏所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

基于项目本身的特点，本项目涉及环境风险物质主要为研发实验室部分化学原料以及实验所产生的危险废物，项目所涉及的部分化学原料以及危险废物具有易燃，部分有毒、有害等特征，这些物质通过贮存、使用乃至废物处置等多种途径进入环境，在转移或积累过程中对生态环境和人体健康具有潜在的危害，存在潜在的危险因素。

（1）环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于风险评价等级的划分原则如下： 

表4-22风险评价工作级别划分一览表

环境风险潜势

IV、IV+

III

II

I

评价工作等级

一

二

三

简单分析a

a：是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，本项目实验过程中涉及的突发环境事件风险物质、临界量、贮存及使用情况等如下表所示。

表4-23风险识别一览表

序号

物质名称

CAS号

临界量/t

最大贮存量/t

年使用量/t

Qi值

备注

1

甲醇
67-56-1

10

0.01

0.075

0.001

实验室内不进行大量贮存，日常暂存量可满足实验需要
2

乙酸乙酯

141-78-6
10

0.005

0.05

0.0005

3

二氯甲烷
75-09-2
10

0.005

0.075

0.0005

4

二氯乙烷

107-06-2
7.5

0.01

0.05

0.001

5

三氯甲烷（氯仿）
67-66-3

10

0.001

0.025

0.0001

6
乙酸
64-19-7
10
0.001
0.025
0.0001
7
合计

0.0032
/
（2）风险潜势初判

计算涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与对应临界量的比值。

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
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式中：q1，q2，...，qn ——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn ——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1突发环境事件风险物质及临界量。

本项目环境风险潜势为0.0032＜1，故本项目环境风险潜势为Ⅰ。

（3）评价等级

综上，本项目环境风险评价工作等级，进行简单分析。

（4）环境风险识别

①原料存储及使用过程中的风险

本项目运营期间使用的原料在存储及使用过程中，如果因管理或操作不谨慎，导致化学原料泄露，存在污染环境的风险。

②使用后的风险

本项目营运过程中可能发生火灾、爆炸等风险；实验废液等均为危险废物，存在污染环境的风险。

根据本项目的特点、发生环境风险的可能性分析，以及有毒有害物质分散起因，风险类型分为泄漏、爆炸、火灾三种类型。本项目为实验室项目，使用原料多为极少量的化学原料，存在燃烧、腐蚀、毒性等危害，但严格按照实验室规范操作，人员可避免相关危害。针对环境风险，本项目的环境事故风险主要是火灾风险。

（5）突发事故产生的环境影响及应急处理措施

根据本项目特征及所在地的环境特点，本评价将对上述事故引发的影响进行分析评价。

实验室风险防范措施：

本项目设置常备灭火器以及巡检人员。为了进一步降低环境风险发生的几率，建议项目在日常管理中应该采取以下的防范措施：

①应进行每天定时巡检。

②应根据储存物品的特性进行储存，一般应保证储存处保持阴凉、干燥、无火源、热源，通风良好，阳光不直射，不受水害，并能防止动物进入，分隔可靠，堆放稳固。

③在实验过程中进行严格的监管及管理。为降低火灾风险，实验室禁火并严禁吸烟，设有消防安全员定期检查消防器材和安全状况，及时消除安全隐患。

风险事故的应急措施：

为保证本项目的安全运行，防止突发事件的发生，并能在发生意外时迅速准确、有条不紊的进行处理和控制，把事故造成的损失和对环境的污染降到最低程度，本项目应采取的风险事故应急措施有：

①制定巡检制度，定时对实验室进行检查，一旦发生意外事故，应及时采取应急措施。

②当环境事故等紧急情况发生后，事故的当事人或发现人应迅速报告公安机关和环保等有关部门，及时疏散人群，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。

③制定应急计划，事故发生时，迅速控制危害源，并对造成的危害进行检测、处置，测定事故的危害区域、危险化学品物质及危害程度，直至符合国家环境保护标准。事故后，进行事故后果评价，事故监测数据及事故后果评价均应整理归档。

7.排污口规范化设置
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）规定：本项目为登记管理，应进行排污登记。排污口严格按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）、《环监保护图形标志实施细则（试行）》（环监[1996]463号）、《环监保护图形标志——排污口（源）》（GB15562.1-1995）进行规范化设置。

（1）排污口规范化管理的基本原则 

①向环境排放污染物的排污口必须规范化；

②根据本项目的特点，应把列入总量控制指标的的排污口作为管理的重点； 

③排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。 

（2）排污口的技术要求

①排污口位置 

排污口位置必须合理确定，按环监[1996]470号文件要求进行规范化管理。 

②排污口监控 

对主要废水排放口、废气排放口（排气筒）实行定期监控，以便及时掌握污染源动态，预防污染事故的发生，同时所有排气筒应设有观测、取样、维修通道，采样孔和采样平台、楼梯等设置，设置应符合《污染源监测技术规范》和《固定源废气监测技术规范》要求。 

③排污口立标

项目污染物排放口应按国家《环境保护图形标志—排放口(源)》和《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》规定，设置国家环境保护总局统一制作的环境保护图形标志牌。 具体排污口图形符号如下表所示。

表4-24排污口图形符号汇总表
序号
提示图形符号
警告图形符号
名称
功能
1
[image: image15.png]



[image: image16.png]



废水排放口
表示废水向水体排放
2
[image: image17.png]
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废气排放口
表示废气向大气环境排放
3
[image: image19.png]



[image: image20.png]



一般固体
表示一般固体废物贮存、处置厂
4
[image: image21.png]



[image: image22.png]



噪声排放源
表示噪声向外环境排放
5
/
[image: image23.png]



危险废物
表示危险废物贮存、处置场
④排污口管理

A、要求使用国家环境保护总局统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容； 

B、根据排污口管理档案内容要求，项目建成后应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运转情况记录于档案。如实向环保管理部门申报排污口数量、位置及所排放的主要污染物种类、数量、浓度、排放去向等情况。 

C、规范化排污口有关设施属环境保护设施，企业要将其纳入本公司设备管理，并选派责任心强、有专业知识和技能的专业人员对排污口进行管理。
8.环保设施投资估算
项目建设总投资50万元，实际环保投资共11万元，占总投资的22%，具体环保投资见下表。

表4-25环保投资一览表

类别
产污环节

污染物

治理措施
环保投资（万元）
备注

废气

研发实验

挥发性有机物

通风橱+废气收集管线

5
/
二级活性炭吸附装置

2

/
15m排气筒

1

/
废水

员工生活

COD、NH3-N、SS

化粪池

/

依托园区

噪声

搅拌机、泵类

噪声

基础减震、隔声等
0.5

/
固废

危险废物
研发实验

实验废液、废有机溶剂、清洗废液等

废液收集槽
危险废物贮存点
2
/
危险废物

废气治理
废活性炭、废中药渣
封闭收集箱

/
生活垃圾

员工生活

生活垃圾

垃圾桶

0.5

/
合计

11




五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编号、
名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	研发实验废气排气筒DA001
	甲醇
	废气经通风橱收集后，由废气收集管线排入二级活性炭吸附装置处理，经处理后废气由15m排气筒有组织排放。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准限值190mg/m3（15m排气筒排放速率5.1kg/h）

	
	
	二氯甲烷
	
	《石油化学工业污染物排放标准（含2024年修改单）》（GB31571-2015）表6标准限值:100mg/m3

	
	
	NMHC
	
	《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）表2大气污染物特别排放限值要求：60mg/m3。

	
	无组织废气
	甲醇、二氯甲烷NMHC、颗粒物
	——
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2：NMHC：4.0mg/m3；颗粒物1.0mg/m3；甲醇：12mg/m3。

	地表水环境
	园区标准化厂房办公楼废水排放口DW001
	COD、NH3-N、SS等
	经园区办公楼排污口排入化粪池后进入市政下水管网，最终排入辽宁辽东水务控股有限责任公司（高新区污水处理厂）。
	《辽宁省污水综合排放标准》（DB21/1627-2008）：COD：300mg/L；NH3-N：30mg/L；SS：300mg/L。

	声环境
	/
	搅拌器、真空泵等设备噪声
	低噪设备、建筑物隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准：昼间65dB（A）。

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	员工生活
	生活垃圾
	垃圾桶收集后，环卫部门统一清运。
	《城市生活垃圾管理规定》（中华人民共和国建设部令第157号）

	
	材料包装
	废外包装材料（未沾染实验试剂）
	统一收集，库房暂存后，由厂家回收，处理再利用。
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染物控制标准》（GB18599-2020）

	
	实验研发
	废试剂
	经专用容器收集后，由危险废物贮存点暂存后，统一交由有资质单位处理。
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	
	实验废液
	
	

	
	
	清洗废液
	
	

	
	
	真空泵冷却废液
	
	

	
	
	废包装及容器
	
	

	
	
	废中药渣
	
	

	
	废气治理
	废活性炭
	
	

	土壤及地下水污染防治措施
	分区防渗

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	①制定巡检制度，定时对实验室进行检查，一旦发生意外事故，应及时采取应急措施。

②应根据储存物品的特性进行储存，一般应保证储存处保持阴凉、干燥、无火源、热源，通风良好，阳光不直射，不受水害，并能防止动物进入，分隔可靠，堆放稳固。

③在实验过程中进行严格的监管及管理。为降低火灾风险，实验室禁火并严禁吸烟，设有消防安全员定期检查消防器材和安全状况，及时消除安全隐患。

④制定应急计划，事故发生时，迅速控制危害源，并对造成的危害进行检测、处置，测定事故的危害区域、危险化学品物质及危害程度，直至符合国家环境保护标准。事故后，进行事故后果评价，事故监测数据及事故后果评价均应整理归档。

	其他环境管理要求
	根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）规定履行排污许可手续。并应严格按照排污许可的规定排放污染物、规范运行管理。

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。

排污口严格按照《排污口规范化整治技术要求（试行）》（环监[1996]470号）、《环监保护图形标志实施细则（试行）》（环监[1996]463号）、《环监保护图形标志——排污口（源）》（GB15562.1-1995）进行规范化设置。

危险废物贮存库满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。




六、结论
	本项目在生产过程中会产生废气、废水、噪声、固体废物等，在全面落实本报告表提出的各项环境保护措施的基础上，切实做到“三同时”在营运期内加强环境管理的前提下，从环境保护角度，本项目可行。



附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	甲醇
	0.0031t/a
	0.0031t/a
	/
	0.0031t/a
	/
	0.0031t/a
	0

	
	二氯甲烷
	0.0023t/a
	0.0023t/a
	/
	0.0023t/a
	/
	0.0023t/a
	0

	
	NMHC
	0.1266t/a
	0.1266t/a
	/
	0.0086t/a
	/
	0.0086t/a
	-0.118

	
	颗粒物
	0.00005t/a
	0.00005t/a
	/
	0.00005t/a
	/
	0.00005t/a
	0

	废水
	COD
	0.01t/a
	0.01t/a
	/
	0.009t/a
	/
	0.009t/a
	-0.001

	
	氨氮
	0.001t/a
	0.001t/a
	/
	0.0009t/a
	/
	0.0009t/a
	-0.0001

	生活垃圾
	生活垃圾
	1.3t/a
	1.3t/a
	/
	1.3t/a
	/
	1.3t/a
	0

	一般工业

固体废物
	废弃外包装材料
	/
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	/

	危险废物
	废试剂
	0.4675t/a
	/
	/
	0.4675t/a
	/
	0.4675t/a
	0

	
	实验废液
	0.25t/a
	/
	/
	0.25t/a
	/
	0.25t/a
	0

	
	清洗废液
	0.18t/a
	/
	/
	0.18t/a
	/
	0.18t/a
	0

	
	真空泵冷却废液
	0.225t/a
	
	
	0.225t/a
	
	0.225t/a
	0

	
	废活性炭
	1.504t/a
	
	
	1.504t/a
	
	1.504t/a
	0

	
	废包装及容器
	0.05t/a
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	0

	
	废中药渣
	0.05t/a
	/
	/
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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附件2“三线一单”查询截图
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附件3环境空气质量现状引用监测报告
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附件4原有项目竣工验收监测报告
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附件5原有项目竣工环境保护验收公示截图
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附件6原有项目环评批复文件
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附件7原有项目总量确认文件
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附件8委托书
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附图1项目地理位置图
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附图2四邻位置关系图
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附图3与园区声环境功能区划相对位置关系图
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附图4与园区产业空间分布相对位置关系图
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附图5实验室平面布置图
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附图6引用监测数据点位与本项目相对位置关系图
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附图7与本溪市环境管控单元相对位置关系图
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